**关于江西师范大学科技学院更换旗杆的服务需求**

施工地点：江西师范大学科学技术学院

施工内容：对校园广场的原有旗杆进行拆除，安装新旗杆。

备注：1.锥形手动旗杆，高度约18米，材质304不锈钢。

2.旗杆包括预埋件、底座、360度顺风装置、手动装置、穿挂杆、佛珠、钢丝绳以及小扣件等。

3.负责旗杆基础施工，旗杆安装完毕后需将旗杆座台恢复原样，施工质量需符合国家相关规定。

4.需进行现场勘察再进行预算报价；

5.施工方需先垫资。竣工经甲方验收合格后一个月内支付价款的50%，竣工资料收集齐上交，付至竣工结算价款的20%，剩余竣工结算价尾款待项目审定价扣除质保金后一次性付清，质保金5%由质保期到期工程无质量问题返还。

6.防水工程质保5年，装修改造质保2年。