|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江西师大科技学院共青校区校友林建设清单与计价表** | | | | | |
| **序号** | **编码** | **名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **综合单价**  **（元）** |
| **常绿骨架大乔木及棕榈科植物** | | | | | |
| 1 | 050102001004 | 特选桂花D | 1.冠幅:400-450cm,高度:450-500cm,分枝点高度:多杆丛生,低分枝,土球直径:180cm,树形优美,呈球形(金桂)；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 3200 |
| 2 | 050102001006 | 香樟B | 1.胸径:24-25cm,冠幅:500-600cm,高度:cm,分枝点高度:250-300cm,土球直径:180cm,全冠、树形优美；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 2800 |
| **落叶骨架大乔木** | | | | | |
| 3 | 050102001008 | 朴树C | 1.胸径:20-22cm,冠幅:450-500cm,高度:700-800cm,分枝点高度:220-250cm,土球直径:160cm,全冠、树形优美；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一。 | 株 | 2700 |
| **常绿乔木** | | | | | |
| 4 | 050102001018 | 金桂A | 1.冠幅:300-350cm,高度:350-400cm,分枝点高度:多杆丛生,低分枝,土球直径:140cm,树形优美,呈球形；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 1300 |
| 5 | 050102001024 | 四季桂A | 1.冠幅:300-350cm,高度:350-400cm,分枝点高度:多杆丛生，低分枝,土球直径:140cm；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序； 8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 600 |
| 6 | 050102001028 | 香樟D | 1.胸径:17-18cm,冠幅:400-450cm,高度:600-700cm,分枝点高度:220-250cm,土球直径:140cm；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 1400 |
| 7 | 050102001029 | 香樟E | 1.胸径:14-15cm,冠幅:350-400cm,高度:500-600cm,分枝点高度:200-220cm,土球直径:120cm；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 600 |
| **落叶乔木** | | | | | |
| 8 | 050102001042 | 朴树D | 1.胸径:17-18cm,冠幅:450-500cm,高度:600-700cm,分枝点高度:220-250cm,土球直径:140cm；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 1100 |
| 9 | 050102001043 | 朴树E | 1.胸径:14-15cm,冠幅:400-450cm,高度:500-600cm,分枝点高度:200-220cm,土球直径:120cm；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二； 7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率100%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 800 |
| 10 | 050102001052 | 榉树E | 1.胸径:14-15cm,冠幅:350-400cm,高度:500-600cm,分枝点高度:200-220cm,土球直径:120cm；2.含定点放线、树洞定点、整理地坪、栽植等全部工作内容；3.种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施；4.草绳绕树、树木支撑等所有维护性、养护型工作内容（养护期两年）；5.为满足植物生长需要，种植后需施化肥；6.可参照业主提供植物意向图选型PE-2种植说明二；7.含树木购置、运输、装卸车等全部工序；8.满足树木存活率≥99%；9.未尽事宜详图纸:PE-1种植说明一 | 株 | 1800 |